**IR command：**

**NEC code**

**#define SYSTEM\_CODE 0x00**

#define IR\_KEY\_POWER 0x14

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_1\_FROM\_1 0x09

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_1\_FROM\_2 0x1D

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_1\_FROM\_3 0x1F

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_1\_FROM\_4 0x0D

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_1\_PRE 0x1B

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_1\_NEXT 0x11

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_2\_FROM\_1 0x17

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_2\_FROM\_2 0x12

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_2\_FROM\_3 0x59

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_2\_FROM\_4 0x08

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_2\_PRE 0x55

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_2\_NEXT 0x48

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_3\_FROM\_1 0x5e

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_3\_FROM\_2 0x06

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_3\_FROM\_3 0x05

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_3\_FROM\_4 0x03

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_3\_PRE 0x07

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_3\_NEXT 0x40

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_4\_FROM\_1 0x18

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_4\_FROM\_2 0x44

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_4\_FROM\_3 0x0f

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_4\_FROM\_4 0x51

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_4\_PRE 0x1E

#define IR\_KEY\_OUTPUT\_4\_NEXT 0x0E